نرخنامه

اجرت نصابان طرف قرارداد شرکت های آسانسور مجاز استان کرمان

مصوب کمیسیون فنی اتحادیه آسانسور و پله برقی استان کرمان در سال 1401

محاسبه دستمزد نصاب جهت عملیات نصب آهنکشی، درب و ریل، مکانیک و راه اندازی آسانسور که تأکید می گردد، نصاب مربوطه می بایست، تحت نظر شرکت دارای مجوز پروانه واحد طراحی و مونتاژ از سازمان صمت فعالیت نماید و تمامی مراحل نصب ایشان مطابق با طراحی و نظارت واحد فنی و مهندسی شرکت مذکور تحویل گرفته شود به شرح ذیل می باشد. شایان ذکر است:

(هر گونه فعالیت فروش، نصب و راه اندازی آسانسور توسط نصابان و پیمانکاران حقیقی و شرکت های حقوقی فاقد پروانه طراحی و مونتاژ با سازنده یا مالک پروژه غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| آهنکشی | نبشی و ناودانی نمره 8نبشی 10 و کلاف 8نبشی 12 و کلاف ناودانی 10تیرآهن 14 یا 16 کلاف ناودانی 12 | 00/600 تومان000/700 تومان000/900 تومان000/100/1 تومان |
| ریل و درب | ریل T9.t5ریل T16.t5ریل T16.t9ریل کنج و معکوس T9.t5ریل کنج و معکوس T16.t5ریل کنج و معکوس T16.t9 | 000/400 تومان000/500 تومان000/600 تومان |
| 000/500 تومان000/600 تومان000/700 تومان |
| نصب درب لولایینصب درب اتومات | 000/300 تومان000/400 تومان |
| و راه اندازی | مکانیکال گیربکسراه اندازی درب نیمه اتومات با موتور گیربکسراه اندازی درب تمام اتومات با موتور گیربکس | 000/500 تومان000/800 تومان000/900 تومان |
| مکانیکال گیرلس موتور خانه دارمکانیکال روملس Mrlمکانیکال هیدرولیک | 000/800 تومان000/000/1 تومان000/900 تومان |
| راه اندازی گیرلس موتور خانه دارراه اندازی روملس Mrlراه اندازی هیدرولیک | 000/000/1 تومان000/000/1 تومان000/900 تومان |

نرخ جدول فوق با نظر واحد فنی و مهندسی شرکت مجاز واگذارنده کار تا 15 درصد قابل کاهش و افزایش می باشد.

- نرخ گذاری جدول اجرای مکانیک و راه اندازی جهت آسانسور تا سرعت 6/1 متر بر ثانیه می باشد و برای سرعت های بالاتر با توافق طرفین انجام می گیرد.

- در صورتی که آسانسور وزنه بغل بوده و آهنکشی به صورت u اجرا شود به ازای هر توقف مبلغ یکصد هزار تومان اضافه می شود.

- در آسانسورهای دوبلکس و استفاده از تیرآهن یا قوطی 14 هزینه نصب بابت هر چاله آسانسور هر طبقه به صورت جداگانه یک میلیون تومان می باشد.

- قیمت ها بر اساس 12 توقف می باشد.

- نصب درب طبقه همکف (طبقه اصلی) در زمان مکانیک آسانسور بر عهده نصاب مکانیکال آسانسور بوده و در قیمت های فوق لحاظ گردیده است.

- آسانسورهایی با بیش از یک درب در هر طبقه (تونلی یا درب زاویه) در مرحله راه اندازی به ازای هر درب مازاد در سیستم نیمه اتوماتیک مبلغ 000/300 تومان و در سیستم تمام اتوماتیک مبلغ 000/400 تومان در دستمزد نصاب لحاظ می شود و دیگر در این خصوص هزینه مازادی بابت نصب درب کابین، فتوسل و ... به وی تعلق نمی گیرد.

- بهای مکانیک و راه اندازی سیستم کششی در جدول فوق تا 13 نفره محاسبه شده و برای ظرفیت های (13 تا 16 نفره: ده درصد/ 17 تا 21 نفره: پانزده درصد) افزایش می باشد.

- در محاسبه ارتفاع جهت دستمزد نصب ریل، ارتفاع طبقه تا 380 سانتیمتر ملاک محاسبه دستمزد محسوب می شود.

- به همراه داشتن کلیه تجهیزات نصب و ابزارآلات مورد نیاز بر عهده نصاب می باشد.

- به همراه داشتن کلیه تجهیزات ایمنی (لباس کار مناسب، کفش کار، دستکش، عینک فرزکاری، عینک جوشکاری، کمربند و غیره) بر عهده نصاب می باشد و نصاب باید آشنایی کامل با مباحث HST (سلامتی و ایمنی کار) داشته و دوره های مذکور را سپری کرده باشد.

- هزینه ایاب و ذهاب در داخل شهر و هزینه صبحانه، نهار و شام نصاب و عوامل وی بر عهده نصاب می باشد.

- انجام کلیه امور مربوط به نصب و راه اندازی آسانسور جهت اخذ استاندارد ویرایش ملی از جمله قرار دادن بار داخل کابین آسانسور و برداشتن بار از داخل کابین و نظافت کامل چاه، چاهک و موتورخانه و بالای کابین و سقف کاذب و داخل کابین، نصب حفاظ فلکه های متحرک و حفاظ روی کابین بر عهده نصاب می باشد.

- نصب صفحه جداکننده کادر وزنه بر عهده نصاب می باشد.

- فراهم آوردن تجهیزات کامل جهت داخل بردن کابین به گونه ای که کابین صدمه نبیند بر عهده نصاب مکانیکال می باشد.

- درب و ریل و مکانیک آسانسورهای پکیج مطابق همین نرخنامه محاسبه می شود.

- راه اندازی آسانسورهای پکیج که تابلوفرمان آنها دارای پشتیبان نمی باشد، مشمول 15% افزایش قیمت می باشد.

- بیمه مسئولیت مدنی و یا حوادث حین کار نصاب و عوامل تحت امر وی به عهده نصاب می باشد.